|  |  |
| --- | --- |
| ***ООО СПЕЦЗАПЧАСТЬ***www.speczap.net e-mail: zapchast74@list.ru +79821065956 | 8(351) 270-28-70многоканальныйООО «Спецзапчасть»ИНН 7453262127 КПП 745301001 |

 **Коммерческое предложение**

**на поставку тяжелых автогрейдеров ДЗ-98В.**

Благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компании, и предлагаем рассмотреть наше предложение по интересующим Вас колесным автогрейдерам тяжелого класса - 250.

Наша компания является сервис-дилером Завода Тяжелого Машиностроения на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Благодаря этому наши клиенты всегда получают комплексную поставку техники и комплектующих, а также удобное сервисное обслуживание и большой региональный склад з/частей.

**Позиция 1: Автогрейдер ДЗ-98ВМ (2015 г.в. не подпадает под утилизационный сбор);**

*Комплектация*:

* двигатель **ЯМЗ-238 НДЗ** (кВт/л.с - 173/(240));
* прямой полноповоротный (неполноповоротный) грейдерный отвал с полностью гидрофицированным управлением изменения угла резания и перекоса;
* 6 передач вперед и 6 назад
* Гидрораспределители с открытым центром – позволяет включать режим «плавающего» положения рабочего оборудования у грейдера.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ACER\Desktop\Сайт август\Долгое\долгая\IMAG1247.jpg | C:\Users\ACER\Desktop\Сайт август\Долгое\долгая\IMAG1234.jpg |
| C:\Users\ACER\Desktop\Сайт август\Долгое\долгая\IMAG1236.jpg |

ООО «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

Директор Дмитрий Игоревич Иконников +7 908 587 9832 , idi77@mail.ru

* Рулевая колонка нового образца.
* Кресло оператора Pilot

В условиях нашего сервисного центра может быть проведена «Северная» подготовка машины:

* + Предпусковой жидкостный подогреватель дизеля (Теплостар, Россия),
	+ Дополнительный воздушный отопитель кабины оператора (Планар, Россия),
	+ Установка электроподогрева топливной и масляной магистрали,
	+ Установка фильтра-сепаратора с влагоотделителем и подогревом дизтолива,
	+ Утепление пола кабины войлоком (двойной слой),
* Дополнительно к «Северному исполнению»:
	+ заливка полусинтетического масла Лукойл в дизель, гидравлику, КПП и мосты
	или
	+ заливка синтетического масла MOL в дизель, гидравлику, КПП и мосты

**Стоимость, срок поставки и гарантийные обязательства:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции:** | **Стоимость** | **Срок отгрузки** | **Гарантия\*\*** |
| **1.** | **ДЗ-98ВМ****Возможен лизинг:****«Балтийский лизинг»****«ВТБ»** | 5 000 000\*\* | 1 день, 1 машина имеется в наличии на складе, Предоплата по договору поставки - 30%.Оставшиеся 70% - после подписания ката осмотра грейдера без замечаний Покупателя | 12 мес., или 1 500 м/ч |
| **2.** | **«Северный пакет»** | + 100 000\* | 3 дня с момента внесения предоплаты по договору поставки | 12 мес., или 1 500 м/ч |

\* - цена на машину разработана с учетом скидки указана с НДС 18%.

\*\*- грейдер произведен 2016г. ПСМ выписывается 2015 г.в. , ПСМ 2016 г.в. + к цене утилизационный сбор.

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень доработок | Что именно реализовано |
| *Трансмиссия* | Установлены шлифованные шестерни увеличенной твердости, увеличивающие срок службы трансмиссии и уменьшающие шумность при работе. |
| *Система всасывания и выпуска отработанных газов* | 1. установлен глушитель и эжектор от Т-170, что привело к уменьшению габаритных размеров и снижению уровня шума;2. установлен воздушный фильтр от Т-170 с двумя (вместо 6 в ДЗ-98) фильтрующими элементами, что уменьшило габаритные размеры, по сравнению с воздушным фильтром ДЗ-98. За счет применения мультициклона улучшилось качество очистки; |
| *Улучшена эргономика кабины:* |  |
| *Новая удобная рулевая колонка* | Имеет более удобное расположение, что позволяет оператору выбрать оптимальное положение для работы, снижает утомляемость и повышает производительность труда в смену |
| *Отопитель кабины, лобовое и боковые стекла имеют двойной стеклопакет* | Позволяет оператору создать оптимальные и комфортные условия труда, что повышает производительность в смену |
| *Заменяемые съемные ресиверы второго контура тормозной системы* | вышеуказанные изменения позволили также сделать доступ к узлу более удобным и безопасным, сократить время на проведение диагностики и ремонта в случае необходимости |
| *Капот и облицовка нового образца* | Указанные разработки позволяют улучшить обзор при движении задним ходом, облегчают доступ к ДВС и другим системам |

 **Позиция 2: Автогрейдер ДЗ-98В рециклированный .**

*Комплектация*:

* Рециклированная рама с новыми усиленными лонжеронами.
* двигатель **ЯМЗ-238 НДЗ** (кВт/л.с - 173/(240)) НОВЫЙ 2015-2016 Г.В.;
* прямой полноповоротный (неполноповоротный) грейдерный отвал с полностью гидрофицированным управлением изменения угла резания и перекоса;
* 6 передач вперед и 6 назад
* Гидрораспределители пр-ва КНР (точные и безотказные гидрораспределители , аналог Итальянских Valvoil , не чувствительные к чистоте и качеству масла).
* Капитально отремонтированные КПП, редуктора, мосты .
* Рабочее оборудование, г/ц, кабина ,облицовка капота, трапы, колеса,диски, карданная передача НОВЫЕ!!



**Стоимость, срок поставки и гарантийные обязательства:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции:** | **Стоимость** | **Срок отгрузки** | **Гарантия\*\*** |
| **1.** | **ДЗ-98ВМ****Возможен лизинг:****«Балтийский лизинг»** | 4 600 000 | 1 день, 1 машина имеется в наличии на складе, Предоплата по договору поставки - 50%.Оставшиеся 50% - после подписания ката осмотра грейдера без замечаний Покупателя | 8 мес., или 800 м/ч |
| **2.** | **«Северный пакет»** | + 100 000\* | 3 дня с момента внесения предоплаты по договору поставки | 8 мес., или 800 м/ч |

ООО «СПЕЦЗАПЧАСТЬ»

Директор Дмитрий Игоревич Иконников +7 908 587 9832 , idi77@mail.ru

**По ВСЕМ вопросам обращайтесь по любому указанному телефону.**